**עבודה עם טבלת ניהול סיכונים**

מיצוי תרחישי תאונה או תקרית אפשריים, לאחר זיהוי נוכחותם של גורמי-סיכון:

1. הערכה של הסבירות להתרחשות תאונות או תקריות עקב קיומם של גורמי-הסיכון.
2. הערכה של תוצאות התאונות או התקריות, אם יתרחשו.
3. חישוב אינטגרטיבי של רמת הסיכון הנגזרת מן ההערכות הקודמות (כפל של שני המספרים)



1-3 סיכון טירוויאלי- התנהלות יומיומית, זהירות ותשומת לב.

4-6 סיכון נסבל- ישנה בקרה ונדרשת בדיקת יעילות בקרה.

**8-9 סיכון מהותי- ישנה בקרה אך צריך בקרה נוספת על מנת להגיע לסיון נסבל**

**12-16 סיכון בלתי נסבל- לא ניתן לבצע את המשימה, נדרש לשנות את אופן ביצוע המשימה.**

טבלת ניהול סיכונים

שם האירוע:

תאריך:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **זיהוי הסיכון** | **הערכת סיכון** | **הקטנת הסיכון** | **הערכת סיכון מחדשת** |
| מס. | **פירוט הסיכון** | **הסתברות הפגיעה** | **חומרת הפגיעה** | **סופי** | **פירוט המענה** | **הסתברות הפגיעה** | **חומרת** **הפגיעה** | **סופי** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |